## Motioneye

### Installation

```bash

sudo su

apt update

apt install python3 python3-pip -y

motioneye_init

reboot

```

Weboberfläche ist dann ereichbar über `http://pi4url:8765`

Dort meldet man sich mit dem user `admin` und einem leerem Passwort feld an (sehr sicher oder so). Dort wird die Sprache auf Deutsch und ein admin Passwort gesetzt.





## Rclone

### Installation

Aufgrund der veralteten pakete auf debian (selbst in der neusten version) funktioniert ein einfaches `sudo apt install rclone -y` nicht :/

Die simpelste alternative ist, rclone vom source code selbst zu kompilieren:

```bash

# Git installieren (wird später benötigt)

sudo apt install git -y

# Go Setup (um rclone zu kompilieren)

wget https://go.dev/dl/go1.25.5.linux-arm64.tar.gz # go manuell herunterladen (1 Mal darf man raten warum)

sudo mv go1.25.5.linux-arm64.tar.gz /usr/local/share/go.tar.gz

sudo su

cd /usr/local/share

tar -xzf go.tar.gz

rm go.tar.gz

exit

echo "export PATH=$PATH:/usr/local/share/go/bin" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

# Rclone kompilieren

git clone https://github.com/rclone/rclone --depth 1 # depth 1 dami tnicht die ganze history gedownloaded wird (spart zeit und nerven oder so)

cd rclone

go build

sudo mv rclone /usr/bin/

rclone version # Sollte die aktuelle version ausgeben iirc

```

Für dass ganzew muss auch noch manuell die neuste go version heruntergeladen werden, da man ansonnsten rclone garnicht kompilieren kann (mit der system go version)



To be fixxed:

Anmeldun gmit onedrive funktioniert mal wieder nicht :/



## Tailscale

### Installation

```bash

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh

sudo tailscale up

```

Danach den angezeigten link bei einem beliebigen gerät im browser eingeben und ferig



